<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>Y1,!Y1,A1,Y2,!Y2,A2,Uss,Y3,!Y3,A3,Y4,!Y4,A4,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
