<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="8" name="">
<out_n>Q3,Q0,!Q0,D0,E0,E1,D1,Uss,!Q1,Q1,Q2,!Q2,D2,D3,!Q3,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
