<document type="ProfiCAD picd" version="5.0">
<picd ver_left="1" outlets_hor="0" outlets_ver="16" name="">
<out_n/>
<out_n_inv>12,13,14</out_n_inv>
<desc/>
<out_d>D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,A0,A1,A2,CS,RD,WR,CLK,RST</out_d>
<pos_hor>8,12,14</pos_hor>
</picd>
</document>
