<document type="ProfiCAD ppd" version="10.0" m="V ZÁVISLOSTI NA SMĚRU PROUDU MŮŽE PŘEVODNÍK PRACOVAT BUDˇ JAKO HYDROMOTOR NEBO JAKO HYDROGENERÁTOR" fG="a4b1d358-88e6-4515-9f62-13c584e094ca" lG="8dbbef09-cd22-43d6-9a9d-a6676497592b">
<layers current="0">
<layer name="0" v="1">
<ellipse left="-25" top="-25" right="25" bottom="25"/>
<polygon op-fd="1" op-fc="4194368" pts="0,-20,-4,-24,4,-24,"/>
<polygon op-fd="1" op-fc="4194368" pts="0,-20,-4,-14,4,-14,"/>
<polyline pts="0,-40,0,-25,"/>
<polyline pts="0,25,0,40,"/>
<polyline pts="25,-5,45,-5,"/>
<polyline pts="25,5,45,5,"/>
<outlet x="0" y="-40"/>
<outlet x="0" y="40"/>
</layer>
</layers>
</document>
