<document type="ProfiCAD picd" version="8.0">
<picd ver_left="1" ver_right="1" mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="20" name="">
<out_n>RE3/MCLR/Vpp,RA0/AN0/ULPWU/C12IN0-,RA1/AN1/C12IN1-,RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+,RA3/AN3/VREF+/C1IN+,RA4/T0CKI/C1OUT,RA5/AN4/SS/C2OUT,RE0/AN5,RE1/AN6,RE2/AN7,VDD,VSS,RA7/OSC1/CLKIN,RA6/OSC2/CLKOUT,RC0/T1OSO/T1CKI,RC1/T1OSI/CCP2,RC2/P1A/CCP1,RC3/SCK/SCL,RD0,RD1,RD2,RD3,RC4/SDI/SDA,RC5/SDO,RC6/TX/C,RC7/RX/DT,RD4,RD5/P1B,RD6/P1C,RD7/P1D,VSS,VDD,RB0/AN12/INT,RB1/AN10/C12IN3-,RB2/AN8,RB3/AN9/PGM/C12IN2-,RB4/AN11,RB5/AN13/T1G,RB6/ICSPCLK,RB7/ICSPDAT</out_n>
<out_n_inv>1</out_n_inv>
<desc>PIC16F887</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
