<document type="ProfiCAD picd" version="6.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>1A, 1B,1Y,2A,2B,2Y,GND,3Y,3A,3B,4Y,4A,4B,Vcc</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
