<document type="ProfiCAD ppd" version="10.0" n="EN 60617: 03-04-07" m="delší strana lichoběžníku je stranou s vyšším tlakem (umístí se přes vodiče)" fG="c2dd352d-eb85-4c76-a29f-43e3f96252b7" lG="ff1fa095-6cb4-42e4-a792-8bf6614942a3">
<layers current="0">
<layer name="0" v="1">
<polygon pts="-20,-30,-20,30,20,40,20,-40,"/>
<polyline pts="0,-80,0,-61,"/>
<polyline pts="0,80,0,61,"/>
<polyline pts="0,-52,0,-35,"/>
<polyline pts="0,52,0,35,"/>
</layer>
</layers>
</document>
