<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>Dp2,Sp2,G2,Sn2,Dn2,G1,Uss,Dn1,Sn3,G3,Sp3,Dn/P3,Dp1,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>2 x komplementární pár + inventor</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
