<document type="ProfiCAD ppd" version="10.0" n="EN 60617: 10-07-14" m="vedení se ve spoji nepřerušuje bez ohledu na druh spojky" fG="2f1fc2d2-e014-4630-8cc0-d4d41625f7ae" lG="360fb203-3335-4bb3-a511-a64fa2a654ca">
<layers current="0">
<layer name="0" v="1">
<polyline pts="-20,-20,0,0,"/>
<polyline pts="0,-20,20,0,"/>
<polyline pts="0,0,-20,20,"/>
<polyline pts="20,0,0,20,"/>
</layer>
</layers>
</document>
