<document type="ProfiCAD ppd" version="10.0" n="EN 60617: 02-17-01" m="označení předpokládaného místa poruchy" fG="b36aa0a8-63fa-4d1b-b6c4-95266ce3c4df" lG="b6b0b05e-ed55-46a5-bb03-b131be4dc0f0">
<layers current="0">
<layer name="0" v="1">
<polyline pts="0,-30,-10,10,"/>
<polyline pts="-10,10,10,-10,"/>
<polyline pts="10,-10,0,30,"/>
<polyline pts="0,30,0,16,"/>
<polyline pts="0,30,7,18,"/>
</layer>
</layers>
</document>
