<document type="ProfiCAD picd" version="7.0">
<picd mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>PICAXE 14M2</desc>
<out_d>+5V,C.5 I,C.4 IO,C.3 I,C.2 IO,C.1 IO,C.0 IO,IO B.5,IO B.4,IO B.3,IO B.2,IO B.1,O B.0,0V</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
