<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>Q1,!Q1,CL1,R1,D1,S1,Uss,S2,D2,R2,CL2,!Q2,Q2,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>2 x klopný obvod D</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
