<document type="ProfiCAD picd" version="6.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>clock B,R0,R0,NC,+,NC,NC,QC,QB,GND,QD,QA,NC,clock A</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
