<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="14" name="">
<out_n>-U,REFERENCE,zem anal.,INT OUT,AZ IN,BUFF OUT,REF -C,REF +C,IN LO,IN HI,+U,D5(MSD),B1(LSB),B2,B4,B8(MSB),D4,D3,D2,D1(LSD),BUSY,CLOCK IN,POL,zem dig.,R/H,STROBE,OVERRANGE,UNDERRANGE</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>přesný A/D převodník s multiplex. 

výstupy BCD a budiči čísel.

Rozsah vstup. napětí je 2,0000V

Popis viz ARB3/85 str.113</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
