<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="8" name="">
<out_n>Y0B,Y2B,ZB,Y3B,Y1B,!E,Uee,Uss,A1,A0,Y3A,Y0A,ZA,Y1A,Y2A,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
