<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>NC,NC,A1,B1,C1,Y1,Uss,X,!X,Y2,A2,B2,C2,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>2 x 3vstupové hradlo NOR</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
