<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="8" name="">
<out_n>Ucc,Y1,A1,Y2,A2,Y3,A3,Uss,A4,Y4,A5,Y5,NC,A6,Y6,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>6 x neinvertující oddělovač</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
