<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>CP,MR,Q6,Q5,Q4,Q3,Uss,NC,Q2,NC,Q1,Q0,NC,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
