<document type="ProfiCAD picd" version="5.0">
<picd outlets_hor="8" outlets_ver="17" name="">
<out_n/>
<out_n_inv>8,9,10,13,</out_n_inv>
<desc>CPU</desc>
<out_d>CLK,RDY,RESET,A16/S3,A17/ST4,A18/ST5,A19/ST6,ВНЕ/ST7,RD,WR(LOCK),M/I0(ST2),DT/R(ST1),DEN(ST0),ALE(QS0),INTA(QS1),,NMI,INTR,INTA,TEST,MN/MX,HLDA(RQ/GT1),HOLD(RQ/GT0),GNDMGMD,Uoc,AD0,AD1,AD2,AD3,A4,AD5,Ad6,AD7,Ad8,AD9,AD10,AD11,AD12,AD13,AD14,AD15</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
