<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd outlets_hor="0" outlets_ver="8" name="">
<out_n>S3,!INV3,CL,S2,INV2,!CR,INV1,Uss,S1,A1,B1,B2,A2,B3,A3,Udd</out_n>
<out_n_inv/>
<desc/>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
