<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="4" name="">
<out_n>1,2,3,4,5,6,7,8,</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>2x OZ</desc>
<out_d>outA,inA-,inA+,-Ucc,inB+,inB-,outB,+Ucc,</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
