<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd ver_left="1" ver_right="1" mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="7" name="">
<out_n>U-,IN,IN,VCout,fáz.det.IN,refOUT,demod.OUT,VCO-R,VCO-C,U+,NC,NC,NC,NC,</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>Demodulátor</desc>
<out_d>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
