<document type="ProfiCAD picd" version="10.0">
<picd ver_left="1" outlets_hor="0" outlets_ver="9" name="">
<out_n>3,4,5,9,10,11,12,13,2,,,6,,,8</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>Dvojitý klopný obvod J-K</desc>
<out_d>J1,J2,J3,K1,K2,K3,C,R,S,,,|Q,,,,Q</out_d>
<pos_hor>3,6</pos_hor>
</picd>
</document>
