<document type="ProfiCAD picd" version="8.0">
<picd mark="1" outlets_hor="0" outlets_ver="9" name="">
<out_n>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18</out_n>
<out_n_inv/>
<desc>PIC16f84A</desc>
<out_d>RA2,RA3,T0CKI,MCRL,Vss,RB0/INT,RB1,RB2,RB3,RB4,RB5,RB6,RB7,Vdd,OSC1,OSC2,RA0,RA1</out_d>
<pos_hor/>
</picd>
</document>
